Presostato- presureactor

* Rango de 0 a 3 kilos
* Diferencial 0 a 1 kilos
* Tipo FNS fijo con diferencial estrecho
* Tipo ANS con diferencial estrecho ajustable
* Recinto a prueba de goteo
* Soporte de montaje