Válvulas de seguridad

* Marca Vayremex
* Calibrada a 3kg
* Sello metal
* Temperatura máxima de operación 208ºc
* Rosca de ¾
* Asiento de teflón
* Fabricada de acero inoxidable