Válvula solenoide

* Especificaciones eléctricas 110v – 220v
* Aislamiento H
* Capacidad de bobina de corriente inducida y temperatura de operación de 90ºC
* Válvula de alta temperatura
* Rosca de ½
* Unidireccional
* Válvula para agua