Válvula solenoide

* Marca ASCO
* Rosca de ½
* Unidireccional
* 2 vías
* Operación normalmente cerrada o normalmente abierta
* Modelo 8222G066
* Voltaje de operación 120/60 – 110/50Hz
* Válvula de vapor