Resistencia

* Tipo tapón de boiler
* Forma de bastón
* 4500w a 220v
* Acero inoxidable
* 50cm, 30cm